Opis proizvoda

Odvijač je također opremljen LED osvjetljenjem, metalnom steznom glavom i ergonomskom, protukliznom ručkom. Kompaktna kuka služi za vješanje odvijača na remen. Normalno vrijeme punjenja je otprilike 1-1,5 sat. Baterija je zaštićena od prekomjernog punjenja toplinskim osiguračem, tako da može ostati u punjaču dugo vremena bez oštećenja (ali ne dulje od 24 sata)

Funkcije: promjena smjera vrtnje, bezstupanjska kontrola brzine sa STOP funkcijom, funkcija blokade vretena.

Tehničke karakteristike :

Kapacitet baterije: 2 ili 4 Ah

Napon baterije: 20 V

Brzina u praznom hodu: 0 ~ 350/0 ~ 1400 o/min

Promjer stezanja: 0,8 - 10 mm

Maks. okretni moment (Nm): 30

Stupanj zakretnog momenta: 19 + 1

Maks. promjer bušenja: čelik - 8 mm, drvo - 30 mm