Opis proizvoda

SP HAG004 pištolj za vrući zrak namijenjen je samo za unutarnju upotrebu. Ako pištolj na vrući zrak koristite dulje vrijeme, može se pregrijati i uzrokovati kvar. Korištenje pištolja za vrući zrak u skučenom prostoru rezultirat će povećanjem temperature uređaja, stoga je potrebno osigurati da se uređaj ne pregrije. Također je preporučljivo praviti česte pauze kako bi se pištolj ohladio.

Temperatura/protok zraka na stupnju 1 doseže 350°C/300 l/m, a na stupnju 2 do 600°C/500 l/m. Pištolj za vrući zrak namijenjen je za skidanje boje, ljepila, skidanje boje sa prozora, oblikovanje plastičnih cijevi, zavarivanje plastike, skupljanje, odmrzavanje vodovodnih cijevi te također za meko lemljenje.