Opis proizvoda

Akumulatorska puhalica za lišće Worcraft CLB-S20Li koristi se za uklanjanje suhog lišća iz vrtova i pločnika. Tijekom rada uvijek držite puhalo otprilike 3 cm iznad tla. Puhati se mora s ruba, nikako iz središta! Puhalo osigurava protok zraka od 3,5 m3/min i postiže brzinu zraka od 60 m/s. Radi na brzini od 13000 okretaja u minuti.

Njegova uporaba je vrlo jednostavna i intuitivna. Montaža cijevi i sužene cijevi također je jednostavna i ne zahtijeva korištenje bilo kakvog alata. Sužena cijev se koristi na teško dostupnim mjestima, kao što su cvjetnjaci. Normalno vrijeme punjenja je oko 1 - 1,5 sat. Baterija je zaštićena od prekomjernog punjenja toplinskim osiguračem, tako da može ostati u punjaču dugo vremena bez oštećenja (ali ne dulje od 24 sata). **Baterija i punjač nisu uključeni!**

Tehničke karakteristike :

Broj okretaja u praznom hodu: 13.000 o/min

Kapacitet baterije: 4,0 Ah Li-Ion

Aku napon: 20 V

Vrijeme punjenja: 1 h

Protok zraka: 3,5 m 3 / min

Brzina zraka: 60 m / s