Opis proizvoda

Benzinska pila Worcraft GCS46-18 namijenjena je za rezanje i piljenje drva u raznim prilikama. Bilo da trebate posjeći drvo ili izgraditi kuću, ova će vam motorna pila uvijek dobro poslužiti. Ima dvotaktni motor snage 2 kW i obujma 46 cm3. Opremljena je listom/vodilicom dužine 46 cm. Pila pod opterećenjem postiže maksimalnu brzinu od 11.000 okretaja u minuti. U praznom hodu broj okretaja je oko 3300 o/min. Gorivo potrebno za ispravan rad pile miješa se u određenom omjeru od ulja za dvotaktne motore i benzina s min. oktanski broj 92. U spremnik goriva može se staviti 550 ml takve smjese. U rezervoar za ulje staje 260 ml ulja. Ne morate brinuti o podmazivanju lanca jer uređaj ima automatski sustav za podmazivanje lanca. Osim toga, spremnici za gorivo i ulje su dizajnirani tako da se gorivo potroši prije nego što se potroši ulje.

Za maksimalnu zaštitu na radu, Worcraft GCS46-18 nudi nekoliko sigurnosnih značajki. Sadrži sigurnosnu kočnicu lanca koja odmah zaustavlja lanac pile u slučaju povratnog udarca. Uključuje se ručno (lijevom rukom) ili automatski inercijskim mehanizmom. Vaše ruke od prekomjernih vibracija štite elementi za prigušivanje vibracija koji smanjuju prijenos vibracija s motora i lanca na ručku. Ova je pila također opremljena prigušivačem motora, koji povećava udobnost rada odvraćajući ispušne plinove od korisnika, a istovremeno smanjuje buku motora.

Tehničke karakteristike :

Dužina lista: 46 cm

Spremnik ulja: 260 ml

Vrsta: benzin

Snaga (kW): 2

Zapremina motora: 46 cm 3

Razmak zubaca: 3/8" (9,52 mm)

Razmak utora: 0,05 "

Brzina praznog hoda: 3 300 ± 300 min -1

Vrsta motora: 2T

Spremnik goriva: 550 ml

Maks. broj okretaja pod opterećenjem: 11.000 min -1